В период с **01.01.2022 г по 10.01.2022 г** на территории Каменск - Уральского городского округа и Каменского городского округа произошло **8** пожаров, подлежащий государственному статистическому учету: **4** пожара произошли в Каменск - Уральском городском округе и **4** пожара в Каменском городском округе.

**01.01.22 г. в 10 ч 53 мин.** в с. Окулово по ул. Ленина, 85 на площади 20 кв.м. горел мусор на открытой площадке.

**02.01.22 г. в 04 ч 26 мин.**  в д. Кремлевка по ул. Ленина,28 в одной из квартир на площади 1 кв.м. горела входная дверь. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже муниципального жилого дома. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

**05.01.22 г. в 01 ч 24 мин.**  по ул. Олега Кошевого, 17 на площади 4 кв.м. поврежден кузов, салон, моторный отсек автомобиля Porshe cayenne. Причиной пожара послужил поджог. Ущерб от пожара устанавливается.

**05.01.22 г. в 06 ч 00 мин.**  по ул. Бажова,20 на общей площади 10 кв.м. повреждена кровля чердачного помещения, балконные рамы в двух квартирах, а также домашнее имущество в одной из квартир. Пожар произошел на четвертом этаже муниципального четырехэтажного жилого дома. В результате пожара мужчина 1994 г.р. получил ожог II ст. 0,5 % левой стопы и был доставлен в ГАУЗ СО г. Каменск - Уральский травматологический пункт. Причиной пожара и травмы послужило короткое замыкание при эксплуатации масленого электрического обогревателя. Ущерб от пожара устанавливается.

**05.01.22 г. в 22 ч 39 мин.** в с. Колчедан в районе ул. Заводская,4 на общей площади 42 кв.м. сгорела кровля, повреждено перекрытие, стены бани. Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане. Ущерб от пожара устанавливается.

**08.01.22 г. в 01 ч 05 мин.**  в д. Перебор по ул. Пионерская, 11 на общей площади 60 кв. сгорела кровля, повреждено перекрытие, стены бани, надворные постройки. Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане. Ущерб от пожара устанавливается.

**08.01.22 г. в 19 ч 27 мин.**  в д. Волкова, по ул. Славянская, 1 на общей площади 10 кв.м. сгорел сарай, повреждена теплица. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Ущерб от пожара устанавливается.

**09.01.22 г. в 11 ч 32 мин.** по ул. Зеленая, 20 в одной из квартир на площади 1 кв.м. горели домашние вещи, пол в помещении кухни двухкомнатной квартиры жилого дома барачного типа на 6 хозяев.

В ходе тушения пожара в 11ч.39 мин. обнаружен погибший владелец мужчина 1956 г.р. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем погибшего. Ущерб от пожара устанавливается.

Всего с начала 2022 года произошло **8** пожаров (2021 г. – **10**). В Каменск - Уральском городском округе произошло  **4** пожара (2021 г. – **6**), и в Каменском городском округе - **4** пожара (2021 г. – **4**).На пожарах погибших **1** человек, детей не зарегистрировано (2021 г. – **2,** детей не зарегистрировано). Травмирован **1** человек, детей не зарегистрировано (2021 г.- **1**, детей не зарегистрировано).

**Противопожарная служба РЕКОМЕНДУЕТ:**

**При эксплуатации бани, камина, печи – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности:**

Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит легковозгараемые части бани, были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или несгораемый материал или материал с низкой теплопроводностью.

В случае если у толстостенной печи-каменки сгораемое основание, то расстояние от пола до дна зольника должно составлять не менее 13 - 15 см, а до дна дымооборотов - 22 - 24 см. Если же основание несгораемое, дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.

Печи с тонкими стенками необходимо отделять от деревянного пола асбестовым картоном, толщиной 10 - 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью.

Печи из металла следует устанавливать на основании из двух рядов кирпичей. Под кирпичами должен находиться двойной слой, пропитанного глиняным раствором войлока.

Чтобы защитить пол от возгорания и от выпавших углей, на полу у топочной дверцы нужно прибить металлический лист.

Между топочной дверцей и противоположной стеной должно быть расстояние не менее 150 см. Та стена, которая находится вокруг топочной дверцы, должна быть оштукатурена или обита кровельной сталью, под которую нужно подложить войлок, пропитанный глиняным раствором.

Обязательно следите за тем, чтобы расстояние между печью и деревянной стеной или другой перегородкой было около 15 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной около 20 -25 см.

Верхние перекрытия теплоемкой печи должны находиться в 30 -35 см от сгораемого потолка, если масса печи более 700 кг и в 40-45 см, если масса меньше.

Необходимо следить за печью и дымоходами и своевременно заделывать трещины. Дымовые каналы следует регулярно прочищать от скопившейся сажи.

Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали.

Старший инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

Главного управления

капитан внутренней службы С. Н. Анисимова