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Свердловская область

Каменск-Уральский городской округ

Орган местного самоуправления 

«Комитет по архитектуре и градостроительству

 Каменск-Уральского городского округа»

П Р И К А З
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от 26.04.2024 № 71
О внесении изменений в Порядок согласования переоборудования фасада здания, строения, сооружения на территории Каменск-Уральского городского округа 

В соответствии с разделом 7 Правил благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа, утвержденных решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.07.2012 № 548
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок согласования переоборудования фасада здания, строения, сооружения на территории Каменск-Уральского городского округа, утвержденный приказом органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» от 19.06.2023 № 65 (далее – Порядок):

1)   подпункта 1.3 пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:  
«1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:

балкон - выступающая из плоскости стены фасада здания, строения, сооружения огражденная площадка, открытая для доступа;

главные улицы - улицы Алюминиевая, Беляева, Добролюбова, Кунавина, Кадочникова, Ленина, Мичурина, Рябова, Карла Маркса, Лермонтова, Каменская, Калинина, Октябрьская, Суворова, Центральная, Кирова, Кутузова, Восточная, Заводская, 4-й Пятилетки, бульвар Парижской Коммуны, проспект Победы;

дополнительные элементы и устройства - размещаемое на фасадах, в том числе на конструктивных элементах фасадов зданий, оборудование, содержащее сведения информационного характера (информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях), а также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц) является обязательным в соответствии с установленным законодательством (вывески, таблички):

1) вывеска настенная без подложки - вывеска, представляющая собой отдельные буквы и знаки, размещенные непосредственно на фасаде;
2) вывеска настенная с подложкой - вывеска, представляющая собой отдельные буквы и знаки на конструкции, закрепленной на поверхности фасада, параллельно его плоскости;

3) консольная вывеска - размещение букв, знаков и декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада, подвесным креплением на расстоянии от стены либо невидимым креплением вплотную к стене;

4)  вывеска светопрозрачная - размещение букв, знаков и декоративных элементов на стеклах окон, дверей, витрин;

5) вывеска временная -  вывеска, размещаемая на срок не более 1 месяца, согласовывается в составе проекта.

дополнительное оборудование фасада - современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и элементы оборудования, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы; антенны; банкоматы; кабельные линии, пристенные электрощиты);

декоративные элементы фасада - накладные или монолитные (устроенные в «теле» кладки стен) детали, служащие декоративным оформлением фасада (карнизы, наличники, балюстрады, порталы, портики, колонны, пилястры, декоративные и защитные решетки, витринные конструкции, навесы и козырьки, ограждения балконов и лоджий);

застройка историческая – линия фасадов, 50% общей протяженности которой составляют  объекты, построенные в период до 1960 года, кварталы исторической застройки, объекты культурного наследия и территории, расположенные в зонах охраны объектов культурного наследия.
Отнесение объектов к исторической застройке определено Приложением № 4 к настоящему Порядку;

застройка типовая – линия фасадов объектов, кварталы объектов  построенных после 1960 года;

лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство;

фасад - наружная стена здания, строения, сооружения. В зависимости от конфигурации различают главные и дворовые фасады;

элементы фасада - конструктивные части здания, строения, сооружения изменение которых может привести к потере общей устойчивости конструктивной схемы (навесы, козырьки, входы, оконные и дверные проемы, витрины, балконы и лоджии).»;
2) абзац 5 подпункта 2.6 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:

«Высота вывески не должна быть более 0,6 метра (консольная вывеска - не более 0,75 метра) и не должна составлять более 1/5 высоты входной группы (тамбура). Высота шрифта не должна быть более 75 % высоты вывески.»;
3) подпункт 2.6 пункта 2 Порядка дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В рамках фасада одного торгового центра все вывески должны быть выполнены в едином варианте исполнения. При размещении вывесок на подложках следует использовать единое цветовое решение и материал.

В окнах второго этажа торгового центра, при необходимости, допускается размещение постоянных вывесок без подложки.»;

4) подпункт 2.7 пункта 2 Порядка дополнить абзацами 6, 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:

«5) остекление балконов и устройство козырьков над балконами, размещенными над тротуарами;

6) несоблюдение заданных в Приложении № 5 к настоящему Порядку максимальных параметров;

7) размещение вывесок и надписей без учета расположения центральных осей архитектурных элементов фасада здания, строения, сооружения;

8) заполнение арочных проемов (кроме временного оформления витрин);

9) наслаивание вывесок и надписей на архитектурные элементы фасада.»;

5) подпункт 4 абзаца 2 подпункта 3.3 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«4) проектная документация, содержащая, в том числе, заключение о несущей способности конструкций или элементов конструкций, в которые вносятся изменения.»;

6) подпункт 5 абзаца 2 подпункта 3.3 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«5) копия поэтажного плана с нанесением устанавливаемых (ликвидируемых) оконных, дверных проемов, витрин, входных групп, балконов, лоджий;»;

7) Приложение № 2 к Порядку Акт приемки завершенного переоборудования или изменения внешнего вида фасада здания, строения, сооружения считать Приложением № 3 к Порядку;

8) дополнить Порядок приложениями № 4 и № 5 согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель    

Комитета по архитектуре и градостроительству                                                                  И.Г. Рогулина
Приложение № 1
к приказу 

органа местного самоуправления 

«Комитет по архитектуре и градостроительству

 Каменск-Уральского городского округа»

от 26.04.2024 № 71
Приложение № 4

к Порядку согласования

переоборудования фасада здания,

строения, сооружения на территории

Каменск-Уральского городского округа

Отнесение объектов к исторической застройке (за исключением объектов культурного наследия и объектов, попадающих в охранные зоны объектов культурного наследия)

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

ул. Алюминиевая по нечетной стороне №№ 5-37, по четной стороне №№ 6-38 (от ул. Октябрьской до ул. Гагарина);
ул. Исетская по нечетной стороне №№ 5-19 (от ул. Октябрьской до ул. Бугарева), №№ 37-41 (от ул. Стахановской до ул. Гагарина); по четной стороне №№ 6-14 (от ул. Октябрьской до ул. Строителей), 24-28 (от ул. Бугарева до ул. Уральской);
ул. Бугарева №№ 3-8 (от ул. Алюминиевой до ул. Исетской), 10;
ул. Уральская по нечетной стороне №№ 7-13, 17-29 (от ул. Октябрьской до ул. Каменской), 47; по четной стороне №№ 10-30 (от ул. Октябрьской до ул. Алюминиевой);
ул. Стахановская №№ 1-4 (от ул. Попова до ул. Алюминиевой), по четной стороне №№ 10-14, №№ 9,13 (от ул. Алюминиевой до ул. Исетской);
ул. Гагарина по четной стороне №№ 2-16 (от ул. Октябрьской до ул. Каменской), 22-38 (от ул. Гагарина до ул. Попова), № 50;
ул. Строителей по четной стороне №№ 8,10, (от ул. Исетской до ул. Алюминиевой) 20, №№ 28-38 (от ул. Уральской до ул. Гагарина); по нечетной стороне 21, 25, 29, 33, 35, 41-47 (от ул. Исетской до ул. Гагарина);
ул. Октябрьская по четной стороне №№ 2-14, 20 (от ул. Строителей до ул. Исетсткой), 26- 36, №№ 46-52 (от ул. Исетской до ул. Гагарина);
ул. Каменская 23, 31, по четной стороне №№ 12-32 (от ул. Исетской до ул. Гагарина);
ул. Жуковского по нечетной стороне №№ 5-11 (от ул. Октябрьской до ул. Строителей).
СИНАРСКИЙ РАЙОН

ул. Ленина по четной стороне №№ 8-24 (четная сторона ул. Ленина от ул. Парковой до пр. Победы);
ул. Кунавина от пр. Победы до железнодорожного вокзала (по нечетной стороне №№ 15-25, по четной стороне №№ 16-28);
ул. Карла Маркса № 58, по нечетной стороне №№ 71-81, 89 (нечетная сторона от ул. Олега Кошевого до пл. им. Беляева);
ул. Олега Кошевого №№ 4-7, №№ 9-15;
ул. Беляева №№ 1-10, 14-22 (от пл.им. Беляева до границы городских лесов);
ул. Зои Космодемьянской нечетная сторона №№ 3-9, 20 (от ул. Карла Маркса до дома № 9);
ул. Бажова четная сторона №№ 2-10 (от ул. Олега Кошевого до ул. Беляева), №7;
Старый Каменск (ул. Ленина от моста через р. Каменку до ул. Карла Маркса);
ул. Лермонтова четная сторона №№ 12-36, нечетная сторона №№ 51-63; 

ул. Спиридонова №№ 21- 24 (в районе памятника В.И. Ленину);
ул. Войкова №№ 29-33;
ул Абрамова, №№ 9, 27;
ул. Ленинградская нечетная сторона №№ 9-41 (нечетная сторона от ул. Серова до ул. Войкова).
Приложение № 5

к Порядку согласования

переоборудования фасада здания,

строения, сооружения на территории

Каменск-Уральского городского округа

Настенные конструкции
Историческая застройка
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Типовая застройка
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Консольные конструкции
[image: image10.jpg]



Определение мест размещения вывесок и надписей для торговых центров


	Обозначение типа
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	Тип вывесок к установке
	Плоские вывески
	Постоянное оформление
витрины

	Высота:
Историческая улица
Типовая улица
	≤ 500 мм
≤ 700 мм
	≤ 400 мм
≤ 600 мм

	Ширина: Историческая улица
Типовая улица
	определяется
архитектурными элементами фасада
	определяется шириной ветрины

	Расположение
	над входами в здания, витринами и окнами

первых этажей
	в витринах
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	Временное оформление
витрины
	Таблички
	Общие указатели

	определяется высотой витрины
	≤ 800 мм
≤ 800 мм
	≤ 800 мм
≤ 800 мм

	определяется шириной
витрины
	≤ 500 мм
≤ 500 мм
	≤ 500 мм
≤ 500 мм

	
	
	


